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[bookmark: _Hlk223605855]Бронированные композитные рольставни «ЖИВИЦА»
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· [bookmark: _Hlk223524884]Высокая интенсивность эксплуатации;
· Материал бронированных ламелей: углеродно-базальтовое волокно, добыча сырья осуществляется на территории Российской Федерации;
· Производство изделия на территории Российской Федерации                                    г. Екатеринбург;
· Вес профиля, кг/м² = 26 кг.;
· Материал: углеродно-базальтовое супертонкое волокно;
· Расширенная цветовая гамма, возможна окраска в массе по RAL;
· Пулестойкость класс защиты БР-2+. 
· Соответсвует ГОСТ Р 52503-2005 Жалюзи-роллеты. Методы испытаний на устойчивость к взлому и пулестойкость, ГОСТ Р 51112-97 Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний; 
· Класс взломостойкости Р1-Р8 (ГОСТ Р 52502, ГОСТ 52503)  при выдавливании полотна c одной стороны из направляющей шины – 18кН, что сопоставимо с массой в 1800 кг, при выдавливании полотна в центре из направляющих шин – 20 кН, или 2000 кг (Масса БПЛА — до 300 кг, Скорость — до 200 км / час);
· Экранирование от гамма-излучения;
· Максимально возможная защита от БПЛА и огневого воздействия                       до 900 С* а также высокотемпературных осколочных поражающих элементов с скоростью до 700 м/с. 
· Возможность замены стандартных алюминиевых ламелей                                        от производителей «ДОРХАН», «АЛЮТЕХ» и др.;
· Автоматическое срабатывание на закрытие проемов при оповещении об опасности, возможность ручного управления;
· Направляющие шины снабжены дополнительными ребрами жесткости и обеспечивают дополнительную защиты от воздействия взрывной волны или прямого попадания БЛПА;
·  Жалюзи «ЖИВИЦА» предотвращает попадание в защищаемый объект БПЛА самолётного типа массой до 300 кг и скоростью до 250 км/ч. при размере проема 120х120 см.;
· [bookmark: _Hlk224564322]Длительный срок службы – 50 лет;
· Предельные габаритные размеры защищаемого проема: длина до 600 см, высота до 400 см. 
· Наружное или внутреннее размещение;
· Оптовая цена бронированных рольставен за 1 м2 - 48 000,00 (сорок восемь тысяч) рублей с НДС;
· Срок изготовления и поставки от 30 календарных дней.

Композитно-улавливающая сетка «ЖИВИЦА»
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· Высокая интенсивность эксплуатации;
· Длительный срок службы – более 50 лет;
· Материал: углеродно-базальтовое волокно, производство Россия;
· Высокая прочность на разрыв — прочностные характеристики волокна в 2–3 раза превышают показатели стали при одинаковом диаметре;
· Разрывная нагрузка по основе 30 000 кг на 1 м2 (аналогов не существует);
· Малая масса — сетка в 5–7 раз легче стали, что снижает нагрузку на конструкцию и упрощает транспортировку и монтаж;
· Стойкость к коррозии — сетка не подвержена ржавлению, не реагирует с кислотами, солями, щелочами, а также устойчива к воздействию морской воды и агрессивных сред;
· Диэлектрические свойства — полностью не проводит электрический ток, что делает композит незаменимым в объектах с высокими требованиями к электробезопасности;
· Грибоустойчивость сетки (Плесневые Грибы, 123 испытания по первому, второму и третьему методу) по ГОСТ 9.049;
· Морозостойкость и термостойкость — диапазон рабочих температур от –70 до +800 °C, при этом композитная защитно-улавливающая сетка выдерживает кратковременные нагрузки до 1000 °C без разрушения;
· Долговечность — срок службы — не менее 80 лет, в условиях без значительных нагрузок он может превышать 100 лет;
	Условное обозначение защитно-улавливающей сетки «ЖИВИЦА»
	УБНП 50(25)-400
	УБНП 100(40)-400
	УБНП 150(40)-
400
	УПБНВ
nanoG
560

	Масса на единицу площади, г/кв.м.
	250
	500
	750
	560

	Разрывная нагрузка не менее, кн/м вдоль
	50
	100
	150
	302

	Разрывная нагрузка не менее, кн/м поперек
	50
	100
	150
	150

	Удлинение при разрыве не более,% вдоль
	3
	3
	3
	3

	Удлинение при разрыве не более,% поперек
	3
	3
	3
	3

	Допустимая потеря прочности на растяжение после 50 циклов промораживания-оттаивания не более, %
	1
	1
	1
	
1

	Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании не менее, %
	11
	11
	11
	
11

	Размеры стороны ячеек по просвету (+2%), мм
	25
	40
	40
	25

	Максимальная ширина рулона (+2%), см
	542
	542
	542
	436

	Максимальная длина рулона (+3%), см
	125
	125
	125
	255


· Характеристики:
    
 • Оптовая цена - 300 рублей с НДС за 1м2.
· Срок поставки 30 рабочих дней.
· Доставка по всей территории России и Беларуси.
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